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Anschlussschema zeigt die maximale Anschlussbelegung zum Betrieb aller vorhandenen Funktionen des Solarreglers.
Die minimale Anschlussbelegung besteht aus den Solarpaneleingéngen (,+“ und ,-“) und den Anschliissen der

Hauptbatterie.

Sicherungen méglichst direkt nahe an den Batterien anschlieBen (Kabelschutz!).

Erforderliche Kabelquerschnitte, Hinweise MT 150-PP MT 230-PP MT 350-PP MT 550-PP
+/- Panel-Leitungen, Lange nach Bedarf 2,5-4 mm’ 2,5-4 mm’ 4-6 mm” 6-10 mm”
+/- Batterie I-Leitungen, max. 2m lang 2,54 mm’ 2,54 mm’ 4-6mm’ 6-10 mm’
Sicherung nahe Batterie | 15A 20A 30A 40 A

Trennrelais:

A

Das in den meisten Fahrzeugen vorhandene Trennrelais (es verbindet zur Ladung durch die Lichtmaschine
die Bordbatterie bei laufendem Fahrzeugmotor mit der Start-Batterie; im Anschlussplan nicht
eingezeichnet) kann selbstversténdlich weiter verwendet werden.
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Bedienungs- und Montageanleitung Booster WA 121525

7.3 Anschluss Booster in Fahrzeugen ohne EBL ...
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