Werkstätten am 15.06.2024 über Verwendung des neuen Oels benachrichtig wurden.

Beschreibung
Quartz Ineo RCP 5W-30 ist ein Hochleistungs-Synthetik-Motorenöl, das speziell für den 1.5-Liter-BlueHDi-Dieselmotor (DV5R) entwickelt wurde und für ausgewählte 1.2 Liter Benzinmotoren (EB2) als Spezifikationswechsel vorgegeben wird.

Quartz Ineo RCP 5W-30 ist auch für alle Diesel- und Benzinmotoren, die eine PSA B71 2290-Zulassung erfordern, empfohlen.

Quartz Ineo RCP 5W-30 ist das Ergebnis gemeinsamer Forschung der technischen Teams von Stellantis und TotalEnergies.

Quartz Ineo RCP 5W-30 mit Age-Resistance-Technologie ist von Stellantis autorisiert und als „Stellantis 05W30 FPW9.55535/03-Öl“ dringend empfohlen.

Stellantis erweitert die Empfehlung zur Anwendung vom Motorenöl Quartz Ineo RCP 5W-30 mit der neuen Werksnorm Stellantis FPW9.55535/03 auf weitere Motoren, verbaut in den folgendne Fahrzeugen:

Alle DV5R – Dieselmotoren in Citroën, DS, Opel, Peugeot und Toyota Vans mit 1.5L Blue HDI Motoren.
Aktuell wird in diesen Motoren ab OPR 16886 (BJ ab 2023) Quartz Ineo Xtra First 0W-20 empfohlen. Dieses Öl wird durch Quartz Ineo RCP 5W-30 ersetzt.
Alle DW12RU – Dieselmotoren in Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Opel Movano.
Aktuell wird in diesen Motoren Quartz Ineo First 0W-30 empfohlen. Dieses Öl wird durch Quartz Ineo RCP 5W-30 ersetzt.
Weiterhin wird Quartz Ineo RCP 5W-30 im Benzinmotor EB2 Turbo GEN 1 €6.1 gefordert
Eigenschaften
Hohe Beständigkeit gegen LSPI (Low Speed Pre-Ignition) weniger CO2 Emissionen und Reduzierung des Risikos mechanischer Schäden.

Die innovative Formulierung dieses Schmiermittels wurde speziell für DV5R-Motoren entwickelt und verlängert die Lebensdauer des Motors durch außergewöhnlichen Verschleißschutz und optimierte Motorensauberkeit.

Hervorragender Verschleißschutz bei gleichzeitiger Optimierung der CO2-Emissionen, um den Motor länger jung zu halten.

Spezifikationen / Freigaben:/h4>
ACEA C3
API SN Plus
Stellantis FPW9.55535/03
PSA B71 2290 , B71 2297
Ob dieses Motoröl auch für Ihr Fahrzeug geeignet ist, entnehmen Sie bitte Ihrem Serviceheft / Betriebsanleitung.

HINWEIS
Die Nutzung eines Motorenöls mit der Freigabe FPW9.55535/03 (z.B. Quartz Ineo RCP 5W-30) für die oben genannten Motoren wird obligatorisch ab dem 15.07.2024.
Die Änderung der Empfehlung in der Service Box in der Wartungsunterlagen erfolgte am 17.06.2024
Stellantis hat eine TI an seine Niederlassungen rausgeschickt. Darin wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ausschließlich das freigegebene Motorenöl zu verwenden ist. Die ACEA-Spezifikationen oder die Freigabe B71 2290 reichen nicht aus.
Es wird ein kompletter Ölwechsel empfohlen.
